PT	Paste Top	顶层需上锡膏焊盘图形，用于开设表层钢网图形。
PB	Paste Bot	底层需上锡膏焊盘图形，用于开设表层钢网图形。
MT	SoldMask Top	顶层焊盘阻焊开窗图形。
MB	SoldMask Bot	底层焊盘阻焊开窗图形
ST	Silkscreen Top	顶层丝印，用于焊盘钢网参考，制版时已去除焊盘上重叠的丝印
SB	Silkscreen Bot	底层丝印，用于焊盘钢网参考，制版时已去除焊盘上重叠的丝印


Trace Data	GERBER274X	absolute	3.5	Leading		English
